**Melding til Statsforvaltaren om verksemd etter forureiningsforskrifta kapittel 30: *Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel***

Ferdig utfylt skjema skal sendast til Statsforvaltaren i Vestland, sfvlpost@statsforvalteren.no eller per post til Statsforvaltaren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger.

Lenke til forureiningsforskrifta kapittel 30:

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-7#KAPITTEL_8-7>

Lenke til Miljødirektoratet sin miljørettleiar for pukkverk: <https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1136/m1136.pdf>

**Rettleiing til meldinga**

Dette skjemaet gjeld for stasjonære og mellombelse/mobile knuseverk og siktestasjonar som produserer pukk, grus, sand og singel. Anlegg med produksjon på same stad i inntil 1 år vert rekna som mellombels anlegg. Ved produksjon i meir enn 1 år på same stad, vert anlegget rekna som stasjonært. Skjemaet gjeld ikkje for masseuttak/steinbrot som ikkje nyttar knuseverk eller siktestasjonar.

Nye anlegg eller utvidingar/endringar skal i god tid før oppstart/endring sende inn utfylt skjema til Statsforvaltaren. Meldeplikta gjeld også for mellombelse/mobile anlegg. Anlegg som er omfatta av kapittel 30, men som driv utan løyve, bør også sende melding til Statsforvaltaren.

Verksemda kan starte opp, endre eller utvide i samsvar med meldinga når det er gått 6 veker etter at meldinga er stadfesta motteken av Statsforvaltaren, med mindre Statsforvaltaren avgjer noko anna. Statsforvaltaren kan på bakgrunn av meldinga, eller andre tilhøve på staden, avgjere at verksemda treng løyve etter forureiningslova § 11. Verksemda kan då ikkje starte opp før eventuelt løyve er gitt.

1. **Opplysningar om verksemda**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn på verksemd |   |
| Ansvarleg leiar, eventuelt namn på andre eigarfirma |   |
| Postadresse |   |
| Kommune |   |
| Organisasjonsnummer  |   |
| Kontaktperson  |  |
| Namn  |   |
| Telefon |   |
| E-post |   |

1. **Opplysningar om anlegget/lokaliteten**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn på anlegget/lokaliteten |   |
| Etableringsår anlegg |   |
| Endra/utvida år anlegg |   |
| Lokalitet[[1]](#footnote-1) |  |
| Kommune |   |
| Gardsnummer |   |
| Bruksnummer  |   |
| Kartreferanse | Sonebelte (UTM)  | Nord – Sør   | Aust – Vest  |
| Avstand til næraste nabo[[2]](#footnote-2) |   |
| Beskriv type bygningar ved næraste nabo |   |
| Beskriv tiltak for skjerming (§ 30-3) |   |

1. **Planstatus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Er lokaliseringa handsama i ein reguleringsplan? | [ ]  Ja | [ ]  Nei |
| Namn på reguleringsplanen og dato for reguleringsvedtak |   |
| Kva er området regulert til? |   |
| Beskriv kommunal handsaming etter byggjesaksdelen i plan- og bygningslova (t.d. rammeløyve) |   |
| Er verksemda sin arealbruk i samsvar med endelege planar eller dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningslova?[[3]](#footnote-3) |   |

1. **Produksjonsdata**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Type anlegg | [ ]  Stasjonært | [ ]  Mobilt/mellombels |
| Beskriv produksjonen og kva som vert produsert |   |
| Produksjonskapasitet  |   |  |
| Faktisk produksjon  |   |  |
| Driftsperiode (frå dato – til dato) |   |
| Driftstid måndag til fredag |   |
| Driftstid laurdag og sundag/heilagdag |   |
| Er verksemda registrert på [www.avfallsdeklarering.no](http://www.avfallsdeklarering.no/)?[[4]](#footnote-4) | [ ]  Ja | [ ]  Nei |

1. **Støvdemping/nedfallsstøv**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Har verksemda boreriggar?  | [ ]  Ja | [ ]  Nei |
| Om ja:Kor mange? |    |
| Beskriv korleis de dempar eller reinsar støvutslepp frå boreriggen/boreriggane |
| Beskriv støvdempande tiltak for anna prosessutstyr |   |
| Beskriv planlagde tiltak mot støvflukt frå lagerhaugar og lasteprosessar  |   |
| Beskriv planlagde tiltak mot støvflukt frå trafikkerte område  |   |
| Når skal verksemda starte med støvnedfallsmålingar?[[5]](#footnote-5)  |   |

1. **Utslepp til vatn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Har verksemda utslepp til vatn? | [ ]  Ja | [ ]  Nei |
| Avstand til næraste bekk eller vassførekomst  |   |
| Namn på næraste bekk eller vassførekomst |   |
| Korleis skal avrenning av prosessvatn[[6]](#footnote-6) frå anlegget handterast?[[7]](#footnote-7) |   |
| Beskriv eventuelle tiltak for å redusere utslepp av faststoff/suspendert stoff til vatn |   |
| Beskriv korleis verksemda skal gjennomføre og dokumentere målingar/vurderingar av utslepp til vatn |   |

1. **Støy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Har verksemda gjennomført ei støyvurdering av tiltaket?[[8]](#footnote-8) | [ ]  Ja | [ ]  Nei  |
| Om ja: Kva viser støyvurderinga at støynivået vil vere hos mest støyutsatte nabo? |   |
| Om nei: Når er det planlagt at støyvurderinga skal gjennomførast?  |   |
| Beskriv gjennomførte, planlagde og aktuelle støydempingstiltak |   |
| Oppfyller verksemda etter dykkar meining alle krav til støy i kapittel 30?  | [ ]  Ja | [ ]  Nei  |
| Er det stilt strengare krav til støy i reguleringsplanen enn det som gjeld etter kapittel 30?  | [ ]  Ja | [ ]  Nei  |
| Om ja: Kva er kravet i reguleringsplanen?  |   |
| Når driv verksemda med sprenging? (vekedagar, tid på døgnet, kor mange gongar per veke eller månad osv.)  |   |

1. **Mottak og behandling av returbetong, returasfalt og massar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skal verksemda mellomlagre returbetong og/eller returasfalt på anlegget? | [ ]  Ja | [ ]  Nei  |
| Om ja: Beskriv type, mengde og lagringstid |   |
| Skal returbetong og/eller returasfalt behandlast (kvernast/knusast) på anlegget? | [ ]  Ja | [ ]  Nei  |
| Tek verksemda imot massar frå andre aktørar på anlegget?  | [ ]  Ja | [ ]  Nei  |
| Om ja: Beskriv type og mengde massar, lagringstid og eventuell behandling av massane |   |

1. **Anna**

|  |  |
| --- | --- |
| Er det noko anna verksemda ønskjer å opplyse om? |   |

1. **Oversikt over vedlegg**

Når du sender inn, legg ved følgjande (der det er aktuelt):

* Kart som viser plassering av anlegget og knuseverket, næraste nabo, eventuell resipient og annan aktuell informasjon.
* Kart/kartskisse av utsleppspunkt for prosessvatn og eventuell avleiing av dette
* Kommunen sitt planvedtak (reguleringsplan og planføresegner)
* Kommunen sine byggjesakavgjerder (rammeløyve, igangsettingsløyve osv.)
* Saksgang i samband med Direktoratet for mineralforvaltning si konsesjonshandsaming
* Støyvurdering
* Resultat frå støvnedfallsmålingar
* Oversikt over typar og mengder per år av kjemikal/stoff og brukt emballasje som må handterast som farleg avfall

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Innhald  | Tal sider |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |  |   |  |
|  |  **Stad og dato** |  | **Underskrift** |  |

(analog underskrift er ikkje nødvendig om de sender skjemaet elektronisk til vår e-postadresse)

1. Legg ved eit kart som viser plassering av anlegget og knuseverket, næraste nabo, eventuell resipient og annan aktuell informasjon. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nabo er definert i forureiningsforskrifta § 30-1 som omkringliggjande bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, utdanningsinstitusjonar og barnehagar. [↑](#footnote-ref-2)
3. Legg ved dokumentasjon på dette til meldinga. [↑](#footnote-ref-3)
4. Merk plikt til å levere farleg avfall til godkjent mottakar minst 1 gong per år dersom den totale mengda farleg avfall overstig 1 kg, jf. avfallsforskrifta § 11-8. [↑](#footnote-ref-4)
5. Støvnedfallsmålingar er berre obligatorisk etter forureiningsforskrifta for pukkverk som har naboar nærare enn 500 meter. Statsforvaltaren kan bestemme at krav om månadlege målingar skal gjelde dersom naboar som ligg meir enn 500 meter frå anlegget likevel får ei urimeleg ulempe som følgje av støv. [↑](#footnote-ref-5)
6. Prosessvatn inkluderer all avrenning av produsert støv og partiklar frå anleggsområdet til resipient, uavhengig av om partiklane renn ut med vaskevatn, vatn frå vatningsanlegg eller som følgje av nedbør m.m. [↑](#footnote-ref-6)
7. Legg ved kart/kartskisse av utsleppspunkt for prosessvatn og eventuell avleiing av dette. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pukkverk som vert etablert nærare enn 200 meter til næraste nabo må leggje ved ei støyvurdering med meldinga. [↑](#footnote-ref-8)