**Melding til Statsforvaltaren om verksemd etter forureiningsforskrifta kapittel 29: *Forurensninger fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft***

Utfylt skjema skal sendast til Statsforvaltaren i Vestland, e-post*sfvlpost@statsforvalteren.no*eller perpost til **Statsforvaltaren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger***.*

I 2010 vart det vedteke felles miljøkrav for forureining frå mekanisk overflatebehandling og vedlikehald av metallkonstruksjonar, inkl. skipsverft. I forureiningsforskrifta kap. 29 er det gitt utsleppsgrenser for støv, utslepp til vatn og støy, og reglar for korleis forureining skal målast og dokumenterast.

**Rettleiing til meldinga:**

Dette skjemaet gjeld for små og mellomstore verksemder som driv med mekanisk overflatebehandling og vedlikehald av metallkonstruksjonar inkludert skipsverft med faste installasjonar.

Skjemaet gjeld for anlegg som driv med høgtrykksspyling, blåsereinsing, metallisering og sprøytemaling/lakkering. Anlegg med kapasitet til å bruke over 150 kg/time eller over 200 tonn/år av innsatsstoff basert på organiske løysemiddel kan berre drive etter særskilt utsleppsløyve etter forureiningslova.

Alle nye anlegg må i god tid før oppstart sende skriftleg melding til Statsforvaltaren. Dette gjeld òg ved endring eller utvidingar i eksisterande anlegg. Verksemda kan starte opp, endre eller utvide i samsvar med meldinga når det er gått 6 veker etter at meldinga er stadfesta motteken av Statsforvaltaren, med mindre Statsforvaltaren avgjer noko anna.

Anlegg som er omfatta av reglane i kapittel 29, og som driv utan utsleppsløyve, vert med dette oppmoda til å orientere Statsforvaltaren, ved å sende utfylt meldeskjema til oss.

*Nokre anlegg må ha utsleppsløyve*

Statsforvaltaren kan på bakgrunn av meldinga, eller andre tilhøve på staden, avgjere at verksemda må ha løyve etter forureiningslova. Verksemda kan då ikkje starte opp før eventuelt løyve er gitt.

1. **Opplysningar om verksemda**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn på verksemda |  |
| Gateadresse og poststad |  |
| Kommune |  |
| Organisasjonsnummer (bedriftsnummer) |  |
| E-post verksemd: |  | Nettside: |  |
| Kontaktperson | Namn: | E-post: | Tlf: |

**Stad**

|  |  |
| --- | --- |
| Namn på anlegg / stad(ev. omtale av lokalitet og tilkomst) |  |
| Gardsnr.: |  | Bruksnr.: |  |
| Etableringsår/byggeår anlegg:  |  | Endra/utvida år: |  |
| Avstand til næraste bygning eller anlegg der folk jamleg oppheld seg:Omtal kva for type bygningar som er mest utsett for ev. påverknad |  |

1. **Planstatus**

Legg ved dokumentasjon på at verksemda er i samsvar med eventuell vedteken kommunal plan. Legg også ved planføresegner dersom desse omtalar støy, støv, vassutslepp eller driftstider.

|  |  |
| --- | --- |
| Er lokaliseringa handsama i ein reguleringsplan? |  |
| Namn på reguleringsplanen og dato for vedtak: |  |

1. **Produksjonsdata**

|  |  |
| --- | --- |
| Gje ein omtale av produksjonen(type og omfang, kapasitet) |  |
| Namn på vasslokalitet /resipient  |  |

1. **Utsleppsavgrensande tiltakelde**

|  |  |
| --- | --- |
| Gje ein omtale av kva for type og mengde av stoff, partiklar, støv eller lukt de meiner kan verte sleppt ut frå verksemda | Ver særskilt merksam på å nemne bruk / mogleg utslepp av ev. prioriterte miljøgifter som de finn oversikt på <https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/miljogifter/> |
| Gje ein omtale av tiltak for å hindre utslepp som kan vere til skade eller ulempe for naboar / nærmiljø |  |
| Gje ein omtale av rutinar / tiltak for å avgrense utslepp av ev. begroingshindrande middel |  |
| Gje ein omtale av korleis spylevatn blir handtert |  |

1. **Disponering av oppsamla materiale, farleg avfall**

|  |  |
| --- | --- |
| Har leiar registrert verksemda på [www.avfallsdeklarering.no](http://www.avfallsdeklarering.no) | (Merk plikt for registrering seinast i 2016 og årleg plikt å levere oljerestar og anna farleg avfall til godkjent mottakar minst ein gong per år)  |
| Gje ein omtale av typar og mengder per år av kjemikal / stoff og brukt emballasje som må handterast som farleg avfall(sett i vedlegg ved lang liste) |  |

1. **Utslepp til luft**

|  |  |
| --- | --- |
| Når vil verksemda starte med måling av nedfallstøv? Skal ikkje overstige 5 g/m2 ila 30 dagar, jf. krav i § 29-5 fyrste ledd og § 29-9 anna ledd |  |
| Har verksemda utslepp til luft frå punktkjelder? OmtalMaks 50 mg/Nm3 som timemiddel, jf. § 29-5 anna ledd og § 29-9 fyrste ledd |  |

Verksemda skal halde fram med støvnedfallsmålingar og alltid kunne dokumentere at støvnedfallskravet vert stetta.

1. **Støy**

|  |  |
| --- | --- |
| Har verksemda gjennomført støymålingar?Legg ved resultat av måling / berekning. |  |
| Kan verksemda etter dykkar meining ha støyutslepp til tider over grenseverdiane i forskrifta? |  |
| Oppfyller verksemda etter dykkar meining alle krav til støy i § 29-7? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Stad og dato** |  | **Underskrift** |

(analog underskrift er ikkje nødvendig om de sender skjemaet elektronisk til vår e-postadresse)

**Heile forskrifta**

[Sjå heile kap. 29 i forureiningsforskrifta på Lovdata.no.](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-6#KAPITTEL_8-6)

**Når du sender inn, legg (så langt råd) ved:**

* Kart over området og kor det ligg
* Kommunen sitt planvedtak (reguleringsplan og ev. planføresegner)
* Ev. resultat av støymåling / støyvurdering
* Ev. resultat av støvmåling
* Oversikt over typar og mengder per år av kjemikal / stoff og brukt emballasje som må handterast som farleg avfall